# [Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy](#załącznik_4)

Nazwa Wykonawcy

 Pieczęć Wykonawcy

**Zamawiający:**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Olsztynie

ul. Żołnierska 27,
10-560 Olsztyn

**OFERTA**

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **„Dostawę jednego fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.”** oferujemy autobus:

marka …............................. model ………….……..… typ/wersja ………………………… silnik……………………..rok produkcji ……..…. o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

**za cenę:**

wartość netto ............................. zł (słownie: ..............................................................................

........................................................................................................................................ złotych)

VAT .........%, tj. ....................... zł (słownie: ...............................................................................

......................................................................................................................................... złotych)

**wartość brutto** .......................... **zł (słownie:** .............................................................................

........................................................................................................................................ **złotych)**

**Deklarowany okres gwarancji udzielonej na:**

1. podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów – **wynosi** ……….
2. powłokę lakierniczą – **wynosi** ……….
3. na perforację nadwozia – **wynosi** ……….
4. zabudowę pojazdu – **wynosi** ……….

- przy czym okresy, o których mowa w pkt 1-3 objęte są gwarancję producenta.

**Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie\*/nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego1)**

………………………………………………………………………………………………
1) W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy poniżej podać dane wymagane w art. 91 ust. 3a zdanie 2 ustawy Pzp, tj. Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazać wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku.

*(\*niepotrzebne skreślić)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego** | **Parametr oferowany(wpisać wielkość/nazwę parametru lub TAK)** |
|  | Rodzaj pojazdu | Autobus |  |
|  | Rok produkcji | 2018 lub 2019 |  |
|  | Fabrycznie nowy | wymagane |  |
|  | Homologacja na pojazd zabudowany przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, lubhomologacja auta bazowego z badaniem technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu 19 osób + miejsce dla kierowcy, | wymagane |  |
|  | Ilość miejsc dla pasażerów | 19 miejsc pasażerskich (siedzących) + 1 miejsce dla kierowcy |  |
|  | Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich | 2 |  |
|  | lakier standard | wymagane |  |
|  | kolor nadwozia | do uzgodnienia |  |
|  | Pojemność | Min. 2100 cm3 Max. 3000 cm3 |  |
|  | Moc - silnik  | Min. 150 KM |  |
|  | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |
|  | Napęd | Na tylne koła bliźniacze |  |
|  | oś przednia wzmocniona | wymagane |  |
|  | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów  | Zgodny z Normą Euro 6 (minimum) |  |
|  | Zbiornik paliwa  | minimum 70 litrów |  |
|  | długość całkowita pojazdu | powyżej 7200 mm |  |
|  | rozstaw osi | minimum 4300 mm |  |
|  | wysokość przestrzeni pasażerskiej  | minimum 1800 mm |  |
|  | nadwozie całkowicie przeszklone (szyby) | wymagane |  |
|  | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe z oknami. | wymagane |  |
|  | szyba czołowa z filtrem | wymagane |  |
|  | szyby boczne (przestrzeń pasażerska): panoramiczne, przyciemniane | wymagane |  |
|  | szyby w drzwiach tylnych: przyciemniane | wymagane |  |
|  | minimum jedno otwierane okno w przedziale pasażerskim (lufcik) | wymagane |  |
|  | Szyberdach (właz dachowy) mechaniczny (wyjście awaryjne) | wymagane |  |
|  | boczne (prawe) drzwi dla pasażerów otwierane elektrycznie, przesuwne, przeszklone,  | wymagane |  |
|  | wypłaszczenie podłogi | wymagane |  |
|  | Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, klasy turystycznej, z pasem bezpieczeństwa 3-puntkowym, tapicerowane, ze składanymi podłokietnikami | wymagane |  |
|  | Kolor foteli  | do uzgodnienia |  |
|  | wszystkie pasy wyposażone w urządzenie zwijające | wymagane |  |
|  | fotele mocowane w pary (po lewej stronie pojazdu, za kierowcą): uchylne, z przesuwem bocznym (rozsuwane) | wymagane |  |
|  | fotele 1-osobowe: uchylne  | wymagane |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka | wymagane |  |
|  | Fotel pasażera z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka | wymagane |  |
|  | fotele w części tylnej szybkodemontowalne - przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w celu przewozu osób na wózkach inwalidzkich) | wymagane |  |
|  | Szyny do mocowań foteli:1. lewa strona pojazdu: na całej długości pojazdu( tj. do miejsca gdzie powinna znajdować się ściana grodziowa), na dwa rzędy foteli
2. prawa strona pojazdu: na całej długości aż do schodków
 | wymagane |  |
|  | Szyny do mocowań foteli (lewa i prawa strona pojazdu) na całej ich długości muszą dawać możliwość demontażu i przesuwu foteli | wymagane |  |
|  | Atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku (w ramach opcji szybkiego demontażu foteli tylnych) | wymagane |  |
|  | Platforma do wprowadzania wózków inwalidzkich umiejscowiona z tyłu pojazdu, składana, chowana do wewnątrz (teleskopowa) | wymagane |  |
|  | elektryczny stopień w drzwiach przesuwnych w przedziale pasażerskim, chowany poza obrys pojazdu  | wymagane |  |
|  | szyba lub pleksa za kierowcą - brak ściany działowej | wymagane |  |
|  | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.  | wymagane |  |
|  | Tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną. Tapicerka miękka, wykonana z tapicerki welurowej lub łatwo zmywalnej | wymagane |  |
|  | Tapicerowana podsufitka | wymagane |  |
|  | oświetlenie przedziału pasażerskiego (z opcją ściemniania), lampki przystosowane do jazdy nocnej. Wszystko oświetlenie LED. | wymagane |  |
|  | wentylator nawiewowy i wymieniający powietrze w przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
|  | Półki bagażowe – 2 rzędy, z podwójnym oświetleniem tunelowym LED, plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się | wymagane |  |
|  | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych. | wymagane |  |
|  | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych (przesuwnych) po prawej stronie, bezpośrednio przed siedzeniem pasażera | wymagane |  |
|  | obniżony dwustopniowy podest do kabiny pasażerskiej, podświetlony | wymagane ` |  |
|  | Poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przestrzeni pasażerskiej. | wymagane |  |
|  | 2 Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych. | wymagane |  |
|  | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach. | wymagane |  |
|  | Skrzynia biegów  | Manualna, min. 6 biegowa + 1 bieg do tyłu (wsteczny) |  |
|  | Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy  | wymagane |  |
|  | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi | wymagane |  |
|  | hamulec postojowy | wymagane |  |
|  | Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny | wymagane |  |
|  | Kola tylne tzw. bliźniacze. | wymagane |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie osi tylnej i przedniej. | wymagane |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego. | wymagane |  |
|  | Blokada koła kierownicy. | wymagane |  |
|  | kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | wymagane |  |
|  | 2 kpl. felg stalowych wraz z oponami zimowymi i letnimi. | wymagane |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1. | wymagane |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu.  | wymagane |  |
|  | elektryczny dogrzewacz PTC | wymagane |  |
|  | klimatyzacja półautomatyczna przedziału kierowcy | wymagane |  |
|  | dodatkowa klimatyzacja części pasażerskiej, indywidualna - nad każdym pasażerem min. jeden wylot powietrza | wymagane |  |
|  | parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia, | wymagane |  |
|  | Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej ( postojowe), niezależne od pracy silnika o mocy min. 4 kW, z możliwością programowania | wymagane |  |
|  | autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem | wymagane |  |
|  | Immobilizer. | wymagane |  |
|  | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich. | wymagane |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy. | wymagane |  |
|  | Poduszka powietrzna pasażera | wymagane |  |
|  | zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci | wymagane |  |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie. | wymagane |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne. | wymagane |  |
|  | przednie i tylne światła przeciwmgielne  | wymagane |  |
|  | światła wsteczne | wymagane |  |
|  | trzecie światło stopu (hamowania) | wymagane |  |
|  | światła obrysowe boczne | wymagane |  |
|  | Radio z odtwarzaczem płyt CD ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przedniej części autobusu oraz przestrzeni pasażerskiej, plus możliwość podłączenia mikrofonu | wymagane |  |
|  | Chowany w podsufitce składany monitor LCD  | wymagane |  |
|  | odtwarzacz DVD | wymagane |  |
|  | Tachograf cyfrowy z homologowanym ogranicznikiem prędkości do 100 km/h | wymagane |  |
|  | Możliwość poruszania się pojazdu z prędkością 100 km/h potwierdzona odpowiednim certyfikatem | wymagane |  |
|  | obrotomierz | wymagane |  |
|  | szybkościomierz ze skalą w kilometrach | wymagane |  |
|  | wskaźnik temperatury zewnętrznej | wymagane |  |
|  | Trójkąt, dwa kliny pod koła, zestaw do szybkiego demontażu siedzenia pod wózek inwalidzki.  | wymagane |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do oferowanego modelu pojazdu, wraz z kluczami do demontażu kół | wymagane |  |
|  | Uchwyt holowniczy. | wymagane |  |
|  | 2 gaśnice samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu pojazdu (zamontowane). | wymagane |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana). | wymagane |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem osoby niepełnosprawne. | wymagane |  |
|  | wykonanie napisu na karoserii z obydwu stron (na całej długości pojazdu), po konsultacji z zmawiającym | wymagane |  |
|  | koła i ogumienie:1. opony letnie 195-205/75 R16C z felgami stalowymi i kołpakami, ogumienie bezdętkowe, założone na pojazd
2. pełnowymiarowe koło zapasowe 195-205/75 R16C z felgą stalową i kołpakiem, ogumienie bezdętkowe,
3. komplet opon zimowych 195-205/75 R16C z felgami i kołpakami, ogumienie bezdętkowe
 | wymagane |  |
|  | Mocowanie koła zapasowego pod ramą autobusu | wymagane |  |
|  | gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów – minimum 2 lat | wymagane |  |
|  | gwarancja producenta na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata | wymagane |  |
|  | gwarancja producenta na perforację nadwozia – minimum 6 lat | wymagane |  |
|  | gwarancja na zabudowę – minimum 2 lata | wymagane |  |
|  | możliwość serwisowania pojazdu w autoryzowanym warsztacie naprawczym na terenie Olsztynie  | wymagane |  |
|  | użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych - w języku polskim | wymagane |  |
|  | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – homologacja | wymagane |  |
|  | zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje, itp. oraz spełniać wszelkie normy i przepisy – w zakresie niezbędnym do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych | wymagane |  |
|  | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych | wymagane |  |

1. Oświadczamy, że:
2. dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie do dnia **30 czerwca 2019 r.**;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5. akceptujemy warunki płatności;
6. akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń;
7. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy zgodnie
ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączamy wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków.
10. Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami / z wykorzystaniem zasobów innych podmiotów/ z udziałem Podwykonawców \* w części dotyczącej:

.........................................................................................................................................:.............

.........................................................................................................................................:.............

.......................................................................................................................................................

*nazwa/firma podwykonawcy/ów*

*(\* niepotrzebne skreślić)*

1. Oferta została złożona na …………………ponumerowanych stronach.
2. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

..................................................................................................................................................

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .........................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

....................................................................................................................................
Numer telefonu: .........................................................................................................

Numer faksu: ..............................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

............................, dn. ............................ ……...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki